# Kalkulator Redaman & Rasio

Hitung output splitter dengan mode Equal Split (1:N) atau Ratio Split (M:N) berantai.

Input level awal (dBm)
Mode Splitter
Pilih Splitter 1:N
Pilih rasio M:N
Splitter lanjutan untuk Port M
Target output per-port (opsional, dBm)

Rumus:

- Equal Split: Loss ideal 1:N = 10·log10(N)
- Ratio Split: tabel loss
- Total loss = Loss ideal + Insertion
- Output = Input − Total loss